# Skärpta krav för arbete med målarfärger och härdplaster


Arbetsmiljöverkets föreskrift om kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:43 37§ träder i kraft 1 juni 2015. Syftet är att minska risken att personer utvecklar allergi. Färger innehåller konserveringsmedel för att förhindra bakterietillväxt i burken och fungicider för att förhindra påväxt vid målning utomhus. Fler produkter baseras på vatten i stället för organiska lösningsmedel och därmed blir mer attraktiva för mikrobiella angrepp. Konserveringsmedlen är ofta klassade som allergiframkallande och produkter som innehåller en viss mängd ska vara märkta med frasen ”Kan orsaka allergisk hudreaktion” (Kod för frasen är H317) eller ”Kan orsaka allergi-eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning” (Kod för frasen är H334)

## För vanliga målarfärger där burken är märkt med:

eller



**Kan orsaka allergisk hudreaktion**



**Kan orsaka allergi-eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning**

Då gäller (enligt 37§b-d):

* Tydliga instruktioner om skyddsåtgärder och skyddsutrustning ska finnas i arbetsmiljöplanen (information hämtas ur säkerhetsdatabladen)
* Skyltning om andra arbetstagare riskerar att exponeras
* Arbetsgivaren är skyldig att informera arbetstagaren om hur de ska arbeta säkert.

**Exempel 1**: I en vanlig vattenburen väggfärg ingår konserveringsmedel som är klassade med bl.a. H317. Halten är så låg att själva väggfärgen inte är klassad som allergiframkallande, men vi informerar ändå om konserveringsmedlen i säkerhetsdatabladet som en information till personer med allergi mot just dessa ämnen. Den här produkten är inte berörd av de skärpta kraven i föreskriften.

**Exempel 2**: I en färg för utomhusbruk ingår mögelskydd för att förhindra angrepp på en fasad. Mögelskyddet gör att färgen blir klassificerad med H317 ”Kan orsaka allergisk hudreaktion.” Det krävs att man gör en arbetsmiljöplan som beskriver hur man ska arbeta säkert med produkten. T.ex. anger man då: ”Vid långvarig och upprepad kontakt, använd lämpliga skyddshandskar, t.ex. av vinyl. Tvätta händerna efter arbete med produkten.

## Vid arbete med härdplaster krävs som tidigare särskild utbildning och läkarundersökning

Kraven vid arbete med härdplaster har flyttats från AFS Härdplast till AFS Kemiska arbetsmiljörisker 2014:43,37 e-g §

Särskild utbildning med intyg som är giltigt 5 år krävs vid arbete med:

* diisocyanater,
* epoxiplastkomponenter,
* organiska syraanhydrider,
* formaldehydhartser,
* metakrylater som ska vara märkta med H317 eller H334 eller
* akrylater\* som ska vara märkta med H317 eller H334

samt vid arbete

* som innebär termisk nedbrytning som frisätter isocyanater eller processer som frisätter formaldehyd
* med kemiska produkter som innehåller etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat om arbetet pågår mer än 30 min/vecka.

Läkarundersökning ska erbjudas vid arbete med epoxiplastkomponenter, formaldehydhartser, metakrylater som ska vara märkta med H317 eller H334 eller akrylater\* som ska vara märkta med H317 eller H334.

Periodisk läkarundersökning med tjänstbarhetsbedömning ska genomföras:

* vid arbete med diisocyanater, organiska syraanhydrider som ska vara märkta med H334
* vid arbete med kemiska produkter som innehåller etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat om arbetet pågår mer än 30 min/vecka.
* Vid arbete som kan medföra exponering för isocyanater som bildas vid termisk nedbrytning.

\*med akrylater menas här monomerisk, oreagerad akrylat av typen som används vid läggning av fogfria golv, uv-härdande tryckfärg eller vid nageluppbyggnad. Man menar inte det som i målarbranschen benämns som ”akrylatfärg” som är vanlig målarfärg där eventuell allergiklassning beror på tillsats av konserveringsmedel.

Arbetsmiljöverket kommer att ta fram ett förtydligande i sin vägledning till föreskriften.

Sammanfattningvis finns inga krav på särskild utbildning eller läkarundersökning enligt ovanstående regler vid arbete med vanliga målarfärger men det behövs en ökad medvetenhet om risker för allergi och råden om skyddsutrustning i säkerhetsdatabladen ska följas!

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Stockholm 2015-03-18